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Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизироованном порядке, отражающем систему понятий судебной землеустроительной экспертизы.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.
Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.
В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизированных терминов на английском языке.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.
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СУДЕБНАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Термины и определения

Forensic land surveying examination. Terms and definitions
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1 Область применения
 
[bookmark: _GoBack]Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области судебной землеустроительной экспертизы.
Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы в области судебной землеустроительной экспертизы, входящих в сферу действия работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.
Требования стандарта распространяются на деятельность государственных и негосударственных судебных экспертов-землеустроителей.

2 Термины и определения

	1 судебная землеустроительная экспертиза: Род судебной экспертизы, включающий в себя исследования объектов землеустройства для установления фактических данных, имеющих доказательственное значение в ходе судопроизводства [ГОСТ Р 71232-2024, пункт 9].
	forensic land surveying examination

	2 объекты землеустройства (судебная землеустроительная экспертиза): Первичные и вторичные объекты исследования в судебной землеустроительной экспертизе.
	land surveying objects (forensic land surveying examination)

	
Издание официальное
	

	3 специальные знания, необходимые для производства судебной землеустроительной экспертизы: Профессиональные (теоретические и прикладные) знания в области геодезии, картографии, землеустройства, почвоведения, градостроительства, строительства, кадастра объектов недвижимости, а также знания в области определения рыночной и иной стоимости земельных участков, позволяющие в пределах установленной компетенции проводить исследования объектов судебной землеустроительной экспертизы в целях обеспечения эффективности судопроизводства.
	special knowledge required for conducting of forensic land surveying examination

	4 предмет судебной землеустроительной экспертизы: Устанавливаемые на основе результатов использования специальных знаний в области геодезии, картографии, землеустройства, почвоведения, градостроительства, строительства, кадастра объектов недвижимости, а также в области определения рыночной и иной стоимости земельных участков, фактические данные по уголовным и гражданским делам, рассматриваемым как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах, по административным делам, а также по делам об административных правонарушениях.
	subject of land surveying examination

	5 первичные объекты судебной землеустроительной экспертизы: земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства), иные материальные объекты, связанные с земной поверхностью, территории и зоны, местоположение которых необходимо определить в какой-либо системе координат, а также другие характеристики (конфигурация, площадь, взаимное расположение и пр.), как в натуре (в ходе экспертного осмотра), так и по документам или иным источникам информации, имеющим отношение к предмету экспертизы.
	primary objects of forensic land surveying examination

	6 вторичные объекты судебной землеустроительной экспертизы: Правоустанавливающие, правоудостоверяющие (правоподтверждающие) и иные документы, содержащие текстовую, графическую, а также другие формы информации о первичных объектах судебной землеустроительной экспертизы.
	secondary objects of land surveying examination

	7 задачи судебной землеустроительной экспертизы: Действия, заданные в условиях судебно-экспертных ситуаций, требующих своего разрешения путем проведения исследований с использованием специальных знаний, необходимых для производства судебной землеустроительной экспертизы.
	objectives of land surveying examination

	8 научно-методические основы судебной землеустроительной экспертизы: Комплекс взаимосвязанных базовых научно-методических положений, составляющих основу судебно-экспертных землеустроительных исследований, включающий такие дисциплины, как: судебная экспертология, геодезия, картография, геоинформатика, фотограмметрия, топография, кадастр объектов недвижимости, землеустройство, градостроительство, архитектура, строительство и строительное производство, гидрология, экология, почвоведение, оценка недвижимости и другие отраслевые дисциплины.
	scientific and methodological foundations of forensic land surveying examination

	9 инструментально-техническая основа для производства судебной землеустроительной экспертизы: Совокупность технических устройств и оборудования, а также программного обеспечения, с помощью которых эксперт проводит исследование, а именно: получает, фиксирует, обрабатывает, анализирует, сопоставляет, моделирует данные и пр.
Примечание: при производстве судебной землеустроительной экспертизы используются геодезические приборы (теодолит, нивелир, тахеометр, лазерный сканер), спутниковое оборудование, дроны, лазерные рулетки и дальномеры, мерные ленты, средства фотофиксации, специальные программные комплексы к геодезическому и спутниковому оборудованию и прикладные программы.
	Instrumental and technical basis for production of forensic land surveying examination

	10 земельный участок (судебная землеустроительная экспертиза): Часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный слой), границы которой имеют характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи, а также все, что находится над и под поверхностью земельного участка, если иное не предусмотрено федеральными законами о недрах, об использовании воздушного пространства и иными федеральными законами.
	land plot (forensic land surveying examination)

	11 домовладение (судебная землеустроительная экспертиза): Земельный участок, имеющий определенные границы с расположенным на нем жилым домом (жилыми домами), а также надворными строениями и сооружениями, при наличии таковых.
	household (forensic land surveying examination)

	12 предельные параметры земельного участка (судебная землеустроительная экспертиза): Установленные соответствующим градостроительным регламентом минимальные и максимальные размеры земельного участка, которые включают в себя: минимальные и максимальные размеры земельных участков, в том числе площадь; минимальные отступы от границ земельных участков для определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки земельного участка; минимальный процент озеленения земельного участка и пр.
	limit parameters of a land plot (forensic land surveying examination)

	13 фактические границы земельного участка (судебная землеустроительная экспертиза): Существующие на период производства исследования (проведения экспертного осмотра) границы земельного участка, определяемые в натуре объектами искусственного происхождения (ограждениями (заборами), различными строениями, дорогами, контурами полей и т.п) и/или природными объектами (водными объектами, оврагами и/или иными индивидуальными особенностями рельефа местности).
	actual boundaries of a land plot (forensic land surveying examination)

	14 смежная граница земельных участков (судебная землеустроительная экспертиза): Общая граница двух смежных (соседних) земельных участков.
	adjacent boundaries of land plots (forensic land surveying examination)

	15 фасадная (передняя) граница земельного участка: Граница, расположенная со стороны улицы (переулка, проспекта и т.п.), определяющая адресную принадлежность земельного участка.
	front boundary of a land plot

	16 тыльная (задняя) граница земельного участка: Граница, противоположная фасадной границе.
	rear (back) boundary of a land plot

	17 смежные земельные участки: Соседние земельные участки, имеющие смежную границу.
	adjacent land plots

	18 конфигурация границ земельного участка (судебная землеустроительная экспертиза): Совокупность геометрических характеристик (различных углов и горизонтальных проложений) границ земельного участка.
	configuration of land plot boundaries (forensic land surveying examination)

	19 земельные участки общего пользования (судебная землеустроительная экспертиза): Земельные участки, предназначенные для коллективного, свободного и беспрепятственного пользования неограниченным кругом лиц (например, площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов, скверы, бульвары, пляжи, автомобильные дороги и иные общественные пространства).
	land plots for public use (forensic land surveying examination)

	20 фактическая площадь земельного участка (судебная землеустроительная экспертиза): Площадь земельного участка, определяемая местоположением его фактических границ.
	actual area of land plot (forensic land surveying examination)

	21 контур здания, строения, сооружения, объекта незавершенного строительства (судебная землеустроительная экспертиза): Замкнутая и (или) разомкнутая линия (либо совокупность замкнутых и разомкнутых линий), образуемая проекцией внешних границ строительных конструкций (в том числе колонн, арок (проездов), галерей, консолей, балконов, свесов, входных групп и т.п.) на горизонтальную плоскость.
Примечание: у здания, строения, сооружения, объекта незавершенного строительства может быть наземный, надземный и (или) подземный контур или их совокупность.
	outline of building, structure, facility, or unfinished construction project (forensic land surveying examination)

	22 фактические границы (фактический контур) здания, строения, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющихся линейными или точечными объектами (судебная землеустроительная экспертиза): Существующий на период производства исследования (проведения экспертного осмотра) контур здания, строения, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованный строительными конструкциями (в том числе колонн, арок (проездов), галерей, консолей, балконов, свесов, входных групп и т.п.) здания, строения, сооружения, объекта незавершенного строительства.
	actual boundaries (actual contour) of a building, structure, facility, or unfinished construction project that is not a linear or point object (forensic land surveying examination)

	23 местоположение линейного или точечного сооружения (судебная землеустроительная экспертиза): Положение сооружения на местности, выраженное геодезическими координатами характерных точек его трассы (для линейного) или точки (для точечного). 
Примечание: для линейного сооружения указывают координаты начальной, промежуточных и конечной характерных точек, осевую линию или перечень узлов; для точечного — координаты его единственной характерной точки (центр, устье, люк и т.п.).
	location of a linear or point structure (forensic land surveying examination)

	24 характерная (поворотная) точка (судебная землеустроительная экспертиза): Точка изменения описания границы земельного участка или контура здания, строения, сооружения, объекта незавершенного строительства и деления их на части.
	characteristic (turning) point (forensic land surveying examination)

	25 натурные исследования объектов судебной землеустроительной экспертизы (осмотр объекта исследования по месту его нахождения; осмотр объекта исследования на месте): Процесс, включающий в себя визуальное и/или инструментальное обследование объектов судебной землеустроительной экспертизы, а также (при необходимости) прилегающей к ним территории.
	In-kind studies of forensic land survey objects (inspection of research object at its location; inspection of research object on-site)

	26 геодезическое основа (обоснование) судебной землеустроительной экспертизы: Совокупность данных об используемых экспертом опорных геодезических пунктах, нивелирных, стенных и прочих реперах, геодезических сетей и моделей, методик и нормативных данных, полевых журналов и камеральной обработки, обеспечивающая единую планово-высотную привязку, метрологическую оценку, геопространственные измерения и топографическую съемку в требуемой системе координат и высот для производства судебной землеустроительной экспертизы.
	geodetic basis (justification) for forensic land surveying examination

	27 картографическая основа судебной землеустроительной экспертизы: Совокупность картографических и графических материалов, цифровых и бумажных носителей, методик их подготовки и метаданных, обеспечивающая визуальное и метрическое представление территории, необходимых для исследования в судебной землеустроительной экспертизе.
Примечание: к картографической основе судебной землеустроительной экспертизы относятся – картографические и топографические планы и съёмки, ортофотопланы и аэрофотоснимки, цифровые модели рельефа и растровые/векторные сведения, схемы, планы местности и иные материалы.
	cartographic basis for forensic land surveying examination

	28 нормативная точность определения координат характерных точек границ (судебная землеустроительная экспертиза): Установленная нормативным документом или стандартом величина погрешности, в пределах которой должны быть определены координаты характерных точек границ земельных участков, зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства.
	normative accuracy of determining coordinates of characteristic boundary points (forensic land surveying examination)

	29 образуемый земельный участок: Земельный участок, образующийся при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности [ГОСТ Р 59529-2021 пункт 22].
	land plot to be formed

	30 измененный земельный участок (судебная землеустроительная экспертиза): Земельный участок, характеристики которого (например, границы, площадь, конфигурация и т.д.) были изменены, при этом такой земельный участок сохраняется с измененными характеристиками.
	changed land plot (forensic land surveying examination)

	31 исходный земельный участок (судебная землеустроительная экспертиза): Земельный участок, из которого в результате раздела, объединении, перераспределения или выдела образован один или несколько земельных участков.
	original land plot (forensic land surveying examination)

	32 делимый земельный участок (судебная землеустроительная экспертиза): Земельный участок, раздел которого возможно осуществить без нарушений требований к образуемым или измененным земельным участкам.
	divisible land plot (forensic land surveying examination)

	33 вклинивание (судебная землеустроительная экспертиза): Расположение одного земельного участка или его части в виде клина или неровного, узкого выступа в границы другого или других земельных участков, которое создает взаимное неудобство в использовании таких земельных участков.
Примечание: Взаимное неудобство в использовании таких земельных участков характеризуется невозможностью размещения на них объектов недвижимости, рационального использования согласно разрешенному виду использованию и (или) необоснованно существующим архитектурно-планировочным решением либо индивидуальными особенностями рельефа местности.
	wedging (forensic land surveying examination)

	34 вкрапливание (судебная землеустроительная экспертиза): Расположение одного земельного участка в окружении границ другого земельного участка.
	interspersion (forensic land surveying examination)

	35 чересполосица (судебная землеустроительная экспертиза): Полосное расположение земельного участка среди других земельных участков, которое создает взаимное неудобство в использовании таких земельных участков. 
Примечание: Взаимное неудобство в использовании таких земельных участков характеризуется невозможностью размещения на них объектов недвижимости, рационального использования согласно разрешенному виду использованию и (или) необоснованно существующим архитектурно-планировочным решением либо индивидуальными особенностями рельефа местности, отсутствие свободного доступа с земель общего пользования.
	strip farming (forensic land surveying examination)

	36 изломанность границ (судебная землеустроительная экспертиза): Конфигурация границ земельного участка, имеющая избыточные (т.е. не обоснованные окружающей застройкой либо индивидуальными особенностями рельефа местности, дорогами, лесозащитными полосами и т.п.) изгибы и изломы.
	broken boundaries (forensic land surveying examination)

	37 многоконтурный земельный участок (судебная землеустроительная экспертиза): Земельный участок, состоящий из совокупности двух и более замкнутых контуров (частей), не имеющих смежных между собой границ.
	multi-contour land plot (forensic land surveying examination)

	38 сервитут (судебная землеустроительная экспертиза): Право ограниченного пользования чужим земельным участком или зданием, сооружением и другим имуществом.
Примечание: Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и/или проезда с земель общего пользования через соседний земельный участок и/или другой земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также для других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута
	servitude (forensic land surveying examination)

	39 отправная точка отсчета: Выбираемая экспертом условная точка (условные точки) либо  в части застройки земельных участков либо в виде индивидуальных особенностей рельефа местности и (или) крестов геодезической сетки исходного картографического материала, расположение которой (которых) с момента образования (нарезки, выделения, предоставления) земельного участка и по настоящее время осталось неизменным, позволяющая (позволяющие) определить первичное местоположение границ земельного участка в отсутствии сведений о координатах характерных точек таковых границ.
Примечание: Аналогом термина «отправная точка отсчета» является термин «отправная линия отсчета», который применим при определении неизменности расположения какой-либо из фактических границ расположению соответствующей границы, согласно исходным (первичным) данным о ее расположении.
	starting point
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